|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Aandachtpuntenlijst ICT-facilitering NHA-SET week vanaf 2020\_03\_05** | | |
| **NHA** | **SET** | **Thema** | **Omschrijving : zie projectplan(onderdelen)** [**G:\04. Afdeling BV\03. ICT\Projecten**](file:///G:\04.%20Afdeling%20BV\03.%20ICT\Projecten) |
| 42 |  | Roadmap | Roadmap ICT-facilitering NHA. Actueel: vervanging twee servers. Zie 198/2020-226 |
| 153 | 2019-043 | Digikoppeling | Wachten op nieuwe authorisatie Topdesk NA waar nieuwe handleiding staat. |
| 202 | 2020-  000 | Backup & Uitbreiding NAS en verbindingen | 26-2 Maarten Ed & Erik nieuwe backupstrategie en uitbreiding NAS besproken: er komt  een voorstel van SET waarbij (1) RTO backup op de locatie Jansstraat wordt geplaatst  (4 dagen) (2) RPO backup in datacentrum (16 dagen) Toevoeging storage van 55 TB naar  103 TB om behoeften gedigitaliseerd materiaal eerste jaren te dekken. ( staat nog los van  te kiezen e-depotoplossing NHA)  Verbetering/versnelling verbindingen. Dark Fiberoplossing bij deze keuze niet noodzakelijk. |
| 000 | 000 | WIFI en lijnen | Aanbieding SET van nieuwe WIFI verbinding aangezien de Ruchus infrastructuur uit  Onderhoud gaat. Actiepunt dit jaar wanneer budget beschikbaar. |
| 178 | 000 | Helpdesk/  maandfee &  Projecten | Toename call’s helpdesk. Oorzaken en suggesties verbeteringen. Manco’s na changes.  Steven laat onderzoeken in welke verzoeken de uren zitten. Standaard volgens DVO 50 uur  per maand. Wordt overschreden. Steven laat Vincent analyse maken. Voorstel tot strakkere  vormgeving tussen maanduren en projecturen |
| 201.1 | 2020-  303 | Uitbreiding  Switches | Switches op zowel Jansstraat als Kleine Houtweg zijn vol. In de ruimte achterin de gang JS  dienen configuraties bekabeld aangesloten te kunnen worden (6-8) Uitbreiding, opschoning  en herinventarisatie verbonden punten op switch. Ed herinventariseerd gepatchde punten  en levert exceloverzicht aan SET. Herinrichting aquarium KHW vraagt ook om uitbreiding  switch. |
| 204 | 225.1 | NUC’s | Verbetering infra Publiek: Upgrade NUC’s, upgrade/beveiliging browsergebruik (chrome)  Afscherming MDWS binnen studiezaal: zie 225.2 |
| 193 | 225.3 | Streamen | Aparte werkgroep NHA: Op de NAS staat audiovisueel materiaal waarvan de wens is dat dit aangeboden wordt op de Studiezaal. Wat zijn de mogelijkheden deze bestanden met  streaming via de NUC’s aan publiek aan te bieden ? Kan het geluid vanaf de NUC’s met  “oortjes” afgespeeld ? |
| 195 | 225.2 | Viewer Publiek | Aparte werkgroep NHA: insteek is koppeling scans in Mais Flexis intern en via MDWS  binnen Website alleen die scans voor publiek tonen welke binnen de muren van het NHA  getoond mogen worden. SET gebruikt tbv de publieksomgeving en de daarbinnen werkende  NUC’s . Een van de 6 externe ip-adressen. Na herinrichting publieksinfra afstemming SET  en De Ree. |
| 198 | 2020-  226 | Servers | Vervangen 2 coreservers (nu 7 jaar oud) zie Roadmap: consent MT (Lieuwe)  Offerte getekend. Configuratie/voorbereiding bij SET, tweede week maart 2020 |
| 201.2 | 2020-  303 | Project telefoonkast  Oudbouw Jansstraat | Status van fysieke bekabeling, switches en identificatie patchpunten is onduidelijk. De infra  dient gereorganiseerd en geidentificeerd te worden. Steven vraagt aan Pedro te checken  welke aansluiting waarvoor werkt. Status van kleine, actieve switch onduidelijk. Maarten  en Ed bekijken wat nodig is tbv de infra voor de oudbouw. |
| 203 | 000 | Afvoer oude hardware en dragers | Ed verzamelt oude hardware in de machinekamer op de 3e verdieping. Afvoer na verloop  van tijd door bij SET bekende partij welke de hardware gecontroleerd laat vernietigen. |
|  | Betekenis kleuren | | Project |
|  | Actie of communicatie vereist | |  |
|  | Voor SET | |  |
|  | On hold | |  |